| **序号** | **测试项目** | **问题描述** | **原因分析及改善措施** | **责任人** | **计划完成时间** | **实际完成时间** | **效果验证** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 风暖和吹风不互斥-20180403 | 要求风暖与吹风互斥，实际风暖与吹风不互斥 |  |  |  |  |  |
| 3 | 风暖&吹风-20180403 | 1. 先开吹风，再点按风暖，风暖背光和吹风背光可以同时点亮   2、先开风暖，再开吹风，吹风背光无法点亮，实际吹风已经开启，关闭风暖，吹风会一直开启，计时30min后关闭 |  |  |  |  |  |
| 4 | 定时误差大-20180403 | 定时误差很大，如定时风暖90min，实际1h35min25S后关闭，误差6.02% |  |  |  |  |  |
| 5 | 风暖背光无法关闭-20180403 | 1、有时开启灯暖，再点按风暖，再点按待机，风暖被关闭，但是风暖背光依旧一直处于点亮状态  2、开启风暖后，有时再点按风暖键，PTC断，但是风暖背光依旧为点亮状态 |  |  |  |  |  |
| 6 | ~~风暖-20180403~~ | ~~开启风暖，然后立即再点按风暖键关闭风暖，需连续点按3次才可将其关闭~~ |  |  |  |  |  |

制订/日期： 审核/日期： 批准/日期：